TRAFFIC INDUSTRIES
Yol butonu ve yol işaretleyici
ŞARTNAME METNİ (taslak)
1. Konu ve kapsam
Bu şartname, yol butonu ve yol işaretleyici teminini kapsar. Ürünün işlevi ve kullanım yeri aşağıdaki tanıma uyar:
Yol butonu, gece ve yağışta kaybolan şerit çizgisini sürücünün gözüne geri vermek için yola gömülür. Cam kürecikli ya da mikroprizmatik reflektör far ışığını kaynağına döndürür; yol butonu tekerlek bastığında titreşimle de uyarır. Alçak, dayanıklı ve görünürdür. Solar sürüm kendi LED ışığını üretir; aydınlatması olmayan kesimde de hattı çizer. Yol butonu viraj ve kavşaklarda, refüj ve ada sınırlarında, tünel çıkışlarında ve yaya geçidi yaklaşımlarında kullanılır.
2. Teknik özellikler
Alüminyum gövdeli tip ağır trafikte, plastik tip hafif trafikte kullanılır.
Prizmatik reflektör yüzeyi; tek yönlü ve çift yönlü seçenekleri vardır.
Solar tip kendi ışığını üretir — aydınlatması olmayan viraj ve kavşakta işe yarar.
Gövde zemine gömülür ya da yapıştırılır; gömme tip, doğru gömme detayıyla kar küreme bıçağından korunur; yapıştırma tipte ömrü yüzey hazırlığı ve yapıştırıcı kürü belirler.
3. Ölçü ve sınıflar
Gövde sınıfları: 100×100×20 mm (alüminyum) · 220×120×28 mm (oval PPC)
Malzeme: ABS · Alüminyum · PPC
Ağırlık: 0,12–0,45 kg
Ankraj derinliği: 50–70 mm (rotlu tiplerde)
Not: Değerler üretim programı ve piyasa standardı aralıklardır; sipariş ölçüleri teklifte kesinleştirilir.
4. Belgelendirme
Rusya/BDT dilinde yol butonu, GOST R 50971’in КД3 sınıfıyla (akım ayrımı, yaya geçidi ve yapay kasis işaretleme reflektörü) anlatılır. ABD pazarında yol butonları ASTM D4280 ile, Avrupa pazarında EN 1463 ile konuşulur; sınıf ve uygunluk tedarikçi belgesiyle yazılır. Test sonucu ve sertifika ancak rapor ve belgeyle paylaşılır.
Test sonucu ve sertifika ancak rapor ve belgeyle paylaşılır; belgesiz sınıf adı anılmaz.
5. Ambalaj ve teslimat
Küçük kutulara sayılı olarak paketlenir · Solar tipler bataryası takılı ve yalıtılmış sevk edilir · Epoksi yapıştırıcı ayrı kalemdir ve tehlikeli madde kurallarına tabidir · Ağırlığı düşük, hacmi küçüktür
6. Teklif ve iletişim
Teklif talebi trafficindustries.com üzerinden verilir; miktar, varyant ve teslim şekline göre teklif aynı gün hazırlanır.




