TRAFFIC INDUSTRIES
Emniyet barikatı
ŞARTNAME METNİ (taslak)
1. Konu ve kapsam
Bu şartname, emniyet barikatı teminini kapsar. Ürünün işlevi ve kullanım yeri aşağıdaki tanıma uyar:
Emniyet barikatı, kazı çevresini kapatmak ve yaya-araç akışını çalışma noktasından uzak tutmak için kullanılır. Reflektif paneller gündüz desenle, gece geri dönen ışıkla uyarır; emniyet barikatı tek kişiyle dizilir ve toplanır. Hafif, görünür ve balastlanabilirdir. Gövde ikaz lambası kabul eder; geceleri ışık taşıyan hat kurar. Emniyet barikatı kaldırım çalışmalarında, açık rögar çevresinde, kısa süreli müdahalelerde ve etkinliklerde kullanılır.
2. Teknik özellikler
Ağırlıklı taban devrilme direncini artırır; kararlılık diziliş, balast ve zemine bağlıdır.
Birbirine geçme özelliği — istenen uzunlukta kesintisiz sıra kurulur.
Yan yüzlerde reflektif şerit ve kedigözü; gece far altında sıra hâlinde okunur.
Kaymaz taban; ıslak asfalt ve beton zeminde yerinden oynamaz.
Sarı ve beyaz gövde seçenekleri; kırmızı-beyaz şeritli tip şantiye standardıdır.
3. Ölçü ve sınıflar
Boy / ölçü: 40–200 cm
Malzeme: Polipropilen · Çelik
Ağırlık: 10,5–20 kg
Renk: Kırmızı-beyaz · sarı-siyah
Reflektif malzeme: Prizmatik reflektif levha
Panel ve ayak ölçüleri: Panel eni/kalınlığı ile ayak izdüşümü ayrı ölçülerdir; yaya hattında net geçiş genişliği ayak izdüşümüne göre hesaplanır. Bastonla algılanabilir alt eleman gereken güzergâhlarda bu şart sipariş öncesi belirtilir
Not: Değerler üretim programı ve piyasa standardı aralıklardır; sipariş ölçüleri teklifte kesinleştirilir.
4. Belgelendirme
Türkiye pazarında sipariş şartnamesine göre üretilir. ABD dilinde barikatlar MUTCD Chapter 6K tasarım şekilleriyle anlatılır: barikat rayları 6 inç şeritli ve trafiğe bakan yüzleri retroreflektif. Test sonucu ve sertifika ancak rapor ve belgeyle paylaşılır.
Test sonucu ve sertifika ancak rapor ve belgeyle paylaşılır; belgesiz sınıf adı anılmaz.
5. Ambalaj ve teslimat
Katlanabilir tipler yatık paletlenir · Reflektif paneller takılı sevk edilir · İkaz lambası ayrı sipariş kalemidir · Balast ekipmanı sahada temin edilir, sevkiyata dâhil değildir
6. Teklif ve iletişim
Teklif talebi trafficindustries.com üzerinden verilir; miktar, varyant ve teslim şekline göre teklif aynı gün hazırlanır.




