TRAFFIC INDUSTRIES
Solar ve AC ikaz lambası
ŞARTNAME METNİ (taslak)
1. Konu ve kapsam
Bu şartname, solar ve ac ikaz lambası teminini kapsar. Ürünün işlevi ve kullanım yeri aşağıdaki tanıma uyar:
Elektrik çekmeden çalışan gece uyarısı: solar panel gün boyu doldurur, lamba dakikada 54 flaşla akşamdan sabaha uyarır. Şantiyede, virajda ve tehlike noktasında kablo derdi olmadan görünürlük.
2. Teknik özellikler
Tek yönlü, flaşörlü ve sürekli yanma modları — uyarının şiddeti işe göre seçilir.
Flaş temposu ve mod seçenekleri model föyünde yazılıdır; idare şartnamesindeki ritim şartı teklifte eşlenir.
Solar, bataryalı ve 12 V / 220 V şebeke beslemeli tipleri vardır.
Omega profile ya da Ø50–75 mm direğe takılır; ayrı braket gerekmez.
Çalışma sıcaklığı −20 / +60 °C.
3. Ölçü ve sınıflar
Boy / ölçü: 14,5–128 cm
Enerji kimliği: Panel gücü (W) · akü gerilimi, kapasitesi ve kimyası (V/Ah) · tüketim ve çalışma modu · özerklik değeri, ölçüldüğü koşulla birlikte — beşi de model föyünde yazılır; bu alanlar boş olan teklif karşılaştırılamaz
Not: Değerler üretim programı ve piyasa standardı aralıklardır; sipariş ölçüleri teklifte kesinleştirilir.
4. Belgelendirme
Uygulanacak belge ve standart, sipariş şartnamesine göre teklifte yazılı belirtilir.
Test sonucu ve sertifika ancak rapor ve belgeyle paylaşılır; belgesiz sınıf adı anılmaz.
5. Ambalaj ve teslimat
Kutulu olarak koliye girer · Bataryalar takılı ve yalıtılmış sevk edilir, hava yolunda kısıtlıdır · Montaj braketi ürünle birlikte gider · Hafif ürün, hacim sınırlar
6. Teklif ve iletişim
Teklif talebi trafficindustries.com üzerinden verilir; miktar, varyant ve teslim şekline göre teklif aynı gün hazırlanır.




