TRAFFIC INDUSTRIES
Trafik konisi
ŞARTNAME METNİ (taslak)
1. Konu ve kapsam
Bu şartname, trafik konisi teminini kapsar. Ürünün işlevi ve kullanım yeri aşağıdaki tanıma uyar:
Trafik konisi, geçici bir düzeni en hızlı kuran ve en hızlı toplayan uyarı elemanıdır. Ağırlıklı taban trafik konisini rüzgâra karşı yerinde tutar; reflektif yakalar far ışığını sürücüye döndürür; koniler iç içe istiflenir. Hafif, dayanıklı ve istiflenebilirdir. Tepesi lamba ve levha, gövdesi zincir-bar kabul eder; trafik konisi hattı gerektiğinde kesintisiz bir yönlendirme hattına dönüşür — koni bir işarettir, test edilmiş araç bariyeri değildir. Trafik konisi şerit kapamada, kaza yerinde, çizgi boyamada, otoparkta ve etkinlik alanında kullanılır.
2. Teknik özellikler
Gövdede taşıma kulpu ve zincir deliği vardır — tek kişi birden fazla koniyi taşır.
Adaptörle üstüne lamba, levha ya da zincir takılır; koni tek başına bırakılmaz.
İstiflenebilir gövde depoda ve araçta en az yer kaplar.
Geniş açılı taban rüzgâr direncini ve devrilme kararlılığını artırır.
UV korumalı parlak turuncu; renk uzun süre solmaz.
Reflektif yaka prizmatik levhadır; aynı sınıf ve ölçüm koşullarında cam küreli malzemeye göre genellikle daha yüksek geri yansıma verir — sınıf föyde belirtilir.
3. Ölçü ve sınıflar
Boy / ölçü: 32 · 50 · 52 · 70 · 75 · 90 cm
Taban ölçüsü: 22x22 cm · 28,5x28,5 cm · 32 cm · 35 cm
Malzeme: PVC · TPE
Ağırlık: 0,54–6,9 kg
Reflektif malzeme: Prizmatik reflektif levha · Tip IV
Model kimliği: Bir koni modeli beş eksenle tanımlanır: boy · gövde malzemesi · taban tipi/ağırlığı · yaka adedi-genişliği-konumu · sınıf belgesi. Teklif bu beş alanla verilir; tek başına boy, modeli tanımlamaz
Not: Değerler üretim programı ve piyasa standardı aralıklardır; sipariş ölçüleri teklifte kesinleştirilir.
4. Belgelendirme
Trafik konisi, EN 13422 kapsamındaki ürün sınıfı (trafik konileri ve silindirleri) için tasarlanır; Türkiye pazarında ulusal kabul TS EN 13422 serisidir; yürürlükteki baskı, teklifte tarihiyle yazılır. Uygulanacak belge ve reflektif sınıf teklifte yazılı belirtilir. Test sonucu ve sertifika ancak rapor ve belgeyle paylaşılır.
Test sonucu ve sertifika ancak rapor ve belgeyle paylaşılır; belgesiz sınıf adı anılmaz.
5. Ambalaj ve teslimat
İç içe istiflenerek paletlenir — konteyner verimi yüksektir · Palet adedi boy ve taban ölçüsüne göre değişir · Karışık boy yüklemesi yaygındır · Reflektif yaka takılı sevk edilir
6. Teklif ve iletişim
Teklif talebi trafficindustries.com üzerinden verilir; miktar, varyant ve teslim şekline göre teklif aynı gün hazırlanır.




