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1. Konu ve kapsam
Bu şartname, şerit kanalizeri ve ayırıcı teminini kapsar. Ürünün işlevi ve kullanım yeri aşağıdaki tanıma uyar:
Şerit kanalizeri, iki akımı fiziksel olarak bölmek için yola sabitlenen alçak profilli ayırıcı ünitedir. Sürücü boyalı çizgiyi görmezden gelebilir; şerit kanalizerini geçtiğini tekerlekten hisseder — eğimli kenarları — model profili ve proje geometrisi uygunsa — acil araç geçişine izin verir, üstüne delinatör, kedigözü ya da flap takılır. Alçak, modüler ve taşınabilirdir. Üst yuvası dikey işaret kabul ettiği için şerit kanalizeri hem temasla hem gözle uyaran tek hatta dönüşür. Şerit kanalizeri otobüs yollarında, bisiklet şeridi ayrımında, dönüş ceplerinde, kavşak adalarında ve karşı yön ayrımında kullanılır.
2. Teknik özellikler
Teknik özellik tablosu teklifle birlikte yazılı verilir.
3. Ölçü ve sınıflar
Modül boyu: 1000 mm sınıfı — üniteler uç uca eklenir
Genişlik: 130–150 mm bandı
Taban yüksekliği: 50 mm sınıfı — eğimli kenar
Taban ölçüsü (ada tipleri): Ø 400 · Ø 450 mm · 300×300 mm
Ağırlık: 0,45–12 kg (tip ve üst donanıma göre)
Üst donanım: Kedigözü · flap · dikme · levha
Üst donanımla toplam boy: Seçilen dikmeye göre; teklifle yazılı verilir
Bağlantı ve parça listesi: Delik düzeni, ankraj adedi ve tipi, dahil parçalar (dübel, kapak, üst donanım yuvası) ve sökülebilir montaj seçeneği modele göre föyde yazılıdır; teklif bu listeyle verilir
Not: Değerler üretim programı ve piyasa standardı aralıklardır; sipariş ölçüleri teklifte kesinleştirilir.
4. Belgelendirme
Standart adları bu sayfada atıftır; test sonucu ve sertifika, ancak rapor ve belgeyle birlikte paylaşılır — isteyin, gönderelim.
Test sonucu ve sertifika ancak rapor ve belgeyle paylaşılır; belgesiz sınıf adı anılmaz.
5. Ambalaj ve teslimat
Gövdeler istiflenerek paletlenir · Ankraj ve bağlantı elemanları ayrı koliye girer · Reflektif yakalar takılı sevk edilir · Konteyner verimi yüksektir, sınırlayan hacimdir
6. Teklif ve iletişim
Teklif talebi trafficindustries.com üzerinden verilir; miktar, varyant ve teslim şekline göre teklif aynı gün hazırlanır.




