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ŞARTNAME METNİ (taslak)
1. Konu ve kapsam
Bu şartname, yükselen baba teminini kapsar. Ürünün işlevi ve kullanım yeri aşağıdaki tanıma uyar:
Aracı uyarmak yerine durduran hidrolik baba. Normalde zeminle aynı hizada durur, komutla yükselir ve geçişi fiziksel olarak kapatır. Yaya bölgesi, kritik tesis girişi ve kontrollü avlularda kullanılır.
2. Teknik özellikler
Teknik özellik tablosu teklifle birlikte yazılı verilir.
3. Ölçü ve sınıflar
Ölçü tablosu işe göre kurulur; kesin değerler teklifle yazılı verilir.
4. Belgelendirme
Uygulanacak belge ve standart, sipariş şartnamesine göre teklifte yazılı belirtilir.
Test sonucu ve sertifika ancak rapor ve belgeyle paylaşılır; belgesiz sınıf adı anılmaz.
5. Ambalaj ve teslimat
Gövde, hidrolik ünite ve kontrol panosu ayrı paketlenir · Sevkiyat proje bazında planlanır, stoktan çıkmaz · Devreye alma saha ekibi ister · Kazı, drenaj ve elektrik işi alıcı tarafındadır
6. Teklif ve iletişim
Teklif talebi trafficindustries.com üzerinden verilir; miktar, varyant ve teslim şekline göre teklif aynı gün hazırlanır.




