TRAFFIC INDUSTRIES
Trafik levhaları
ŞARTNAME METNİ (taslak)
1. Konu ve kapsam
Bu şartname, trafik levhaları teminini kapsar. Ürünün işlevi ve kullanım yeri aşağıdaki tanıma uyar:
Trafik levhası ve katlanır ayak, geçici düzenin kurallarını sürücüye yazı ve simgeyle bildirmek için kullanılır. Reflektif yüzey far ışığını sürücüye döndürür; katlanır ayak trafik levhası ve katlanır ayak setini kamyonete sığdırır, tek kişi kurar. Taşınabilir, hızlı ve okunurdur. Ayak balast kabul eder; rüzgârlı sahada devrilmeden hizada kalır. Trafik levhası ve katlanır ayak yol çalışmalarında, geçici yönlendirmelerde, etkinlik trafiğinde ve acil müdahalede kullanılır.
2. Teknik özellikler
Teknik özellik tablosu teklifle birlikte yazılı verilir.
3. Ölçü ve sınıflar
Levha / ayak ölçüsü: 49–250 cm
Ayak tipi: Katlanır tripod · sabit ayak · barikat gövdesi
Levha yüzeyi: Reflektif levha, talebe göre baskılı
Altlık ve kalınlık: Alüminyum veya galvaniz sac; malzeme, et kalınlığı ve kenar/arka takviye şartnameye göre ayrı seçilir — farklı alım belgeleri farklı malzeme ve kalınlık ister, bunlar tek ürünün tolerans bandı değildir
Teslim kapsamı: Yalnız levha yüzü veya levha + direk + kelepçe paketi; temel ve taşıyıcı hesabının sorumlusu sipariş öncesi yazılı belirlenir
Not: Değerler üretim programı ve piyasa standardı aralıklardır; sipariş ölçüleri teklifte kesinleştirilir.
4. Belgelendirme
Türkiye pazarında sipariş şartnamesine göre üretilir; uygulanacak belge teklifte yazılı belirtilir. Levha yüzeyinin reflektif sınıfı tedarikçi belgesine göre yazılı bildirilir; sınıf adları ancak belgeyle anılır. Test sonucu ve sertifika ancak rapor ve belgeyle paylaşılır.
Test sonucu ve sertifika ancak rapor ve belgeyle paylaşılır; belgesiz sınıf adı anılmaz.
5. Ambalaj ve teslimat
Levha yüzeyi ve ayak ayrı paketlenir · Rulo levhalar tüp içinde taşınır · Yaylı ayaklar ağırlıkları nedeniyle palet altına yerleştirilir · Baskı içeriği sipariş anında belirlenir
6. Teklif ve iletişim
Teklif talebi trafficindustries.com üzerinden verilir; miktar, varyant ve teslim şekline göre teklif aynı gün hazırlanır.




